(module LPF_M (layer F.Cu) (tedit 5EC962F0)
  (fp_text reference REF** (at 3.8354 3.4972) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LPF_M (at 3.8354 2.4972) (layer F.Fab))
  (fp_text user RF_IN_1 (at -8.4074 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user RF_IN_2 (at -8.5598 1.3208) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at -9.9568 4.064) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at -9.9568 6.5024) (layer F.SilkS))
  (fp_text user RF_OUT_1 (at 16.0274 -1.0414) (layer F.SilkS))
  (fp_text user RF_OUT_2 (at 15.8496 1.6002) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at 17.907 4.2164) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at 17.9324 6.731) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.573 -1.2192) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.573 1.3208) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.573 3.8608) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.573 6.4008) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 20.574 6.4516) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.574 -1.1684) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 20.574 3.9116) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 20.574 1.3716) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
