(module "SI5351 Module" (layer F.Cu) (tedit 5EC9886E)
  (fp_text reference REF** (at 15.24 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "SI5351 Module" (at 15.24 2.54) (layer F.Fab))
  (fp_text user CLK2 (at 4.5212 11.9888) (layer F.SilkS))
  (fp_text user CLK1 (at 15.2654 11.938) (layer F.SilkS))
  (fp_text user CLK0 (at 26.2128 12.1666) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 8.0264 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.5664 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.1064 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.6464 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 18.1864 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 20.7264 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 23.2664 -4.9784) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
