(module "SI5351 Module" (layer F.Cu) (tedit 5E62A50F)
  (fp_text reference REF** (at 15.24 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "SI5351 Module" (at 15.24 2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.7 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 15.24 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.78 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 20.32 -5.588) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
